Требования для подготовки

пакетов на печать

**Пакет ПВД 20х30, 30х40, 40х50 см. Пакет бумажный 25х35, 23х36 см**

1. Макет должен быть предоставлен в векторе. Форматы: Corel Draw - cdr (версия не выше 21), pdf, ai, svg, eps.
2. Размер запечатываемого поля для конкретного пакета можно посмотреть в шаблоне
3. Шрифты должны быть переведены в кривые
4. Печать осуществляется выбранным цветом и указывается в виде названия цвета по системе Panton Solid Coated. Например, цвет звучит так: Panton 108 С
5. Возможна печать золотом или серебром, обозначить цвет в макете на согласовании.
6. Количество цветов на пакете 1, 2 или 3
7. Избегать наложения красок друг на друга. Некоторые краски имеют недостаточную плотность, чтобы перекрыть другой цвет. При возможности разместить доп. Цвет на расстоянии 2-3 мм от другого.
8. Избегать печати светлых оттенков текста на цветных пакетах
9. Избегать запечатки большими плашками
10. Макет не должен содержать растровые изображения
11. Минимальный размер шрифта не менее 22 п; для текста, который будет вывороткой (светлым по темному фону) размер не менее 26 п.
12. Минимальная толщина позитивной линии – 1 мм

* Макет заказчика проверяется по данным пунктам.
* При несоответствии будут даны комментарии по доработке. Либо макет может быть доработан с нашей стороны по согласованию с менеджером за дополнительную плату.
* Если все в порядке, заказчику отправляется макет на согласование по эл. почте.
* Заказчик внимательно проверяет превью и отвечает согласием на печать.
* Макет может быть принят в работу "как есть", если заказчик, получив уведомление о несоответствии техническим требованиям, все-равно желает запустить в работу. При этом вся ответственность за качество лежит на заказчике.
* Претензии по согласованным макетам не принимаются.

Как использовать файл шаблона pdf:

Откройте файл. Выберите нужный тип и размер пакета. Наложите свой макет на раскрой. Сохраните в форматах, указанных выше.