Требования для подготовки

буклетов на печать

**Цифровая печать. Полноцвет**

1. Файлы принимаются в форматах Corel Draw - cdr (версия не выше 21),

pdf, ai, tiff, eps, svg.

1. Размеры в сложении А6, А5, Евро. См. pdf приложение
2. Буклет «Евро» имеет разную длину сторон, чтобы хорошо складывался и не топорщился. Учитывайте это на лицевой и внутренней стороне
3. Должны присутствовать вылеты фона + по 2 мм по периметру
4. Минимальное расстояние текста и важных элементов дизайна

от линии реза 3 мм.

1. Цветовой профиль документа, объектов и изображений - CMYK
2. Эффекты - прозрачности, тени, перетекание, контур, искажение, тень, оболочка, вытягивание, прозрачность, а также градиенты растрированы с фоном.
3. Разрешение растровых изображений не меньше 300 dpi
4. Текст должен быть переведен в кривые
5. Минимальный размер шрифта не менее 5 п; для текста, который будет вывороткой (светлым по темному фону) размер не менее 6 п.
6. Минимальная толщина позитивной линии - 0,15 мм; негативной 0,2 мм
7. Серый цвет составной
8. Сгруппировать все объекты на странице

* Макет заказчика проверяется по данным пунктам.
* При несоответствии будут даны комментарии по доработке. Либо макет может быть доработан с нашей стороны по согласованию с менеджером за дополнительную плату.
* Если все в порядке, заказчику отправляется макет на согласование по эл. почте.
* Заказчик внимательно проверяет превью и отвечает согласием на печать.
* Макет может быть принят в работу "как есть", если заказчик, получив уведомление о несоответствии техническим требованиям, все-равно желает запустить в работу. При этом вся ответственность за качество лежит на заказчике.
* Претензии по согласованным макетам не принимаются.

Как использовать файл шаблона pdf:

Откройте файл. Выберите нужный тип буклета. Наложите свой макет на раскрой. Сохраните в форматах, указанных выше.

**Проверка файла на косяки:**

*Файл – Свойства документа* (разрешение не менее 300dpi, CMYK модель, шрифты в кривых, отсутствие эффектов)

*Файл – Предварительный просмотр* (можно увидеть нежелательные элементы, которые не видно на мониторе в режиме Редактирования проекта)

**Только для дизайнеров Печатни – в макетах растрируем только то, что содержит эффекты (от 300 до 2000 dpi по ситуации): тени, прозрачности, линзы, контуры, градиенты. Текст и векторные объекты, логотипы не растрируем. Группируем все обязательно.**